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Załącznik  2.2
Wymagane Parametry Techniczne
Pętla Indukcyjna – 3 sztuki
Załącznik 2.2 PĘTLA INDUKCYJNA - 3 sztuki
Zakup i montaż pętli indukcyjnych wspierających obsługę pacjentów z niepełnosprawnością słuchu, obejmujący 3 sztuki pętli indukcyjnych przeznaczonych do stanowisk obsługi pacjenta. Pętle indukcyjne umożliwiają bezpośredni, czytelny odbiór dźwięku przez aparaty słuchowe wyposażone w cewkę indukcyjną, eliminując zakłócenia akustyczne i poprawiając jakość komunikacji. Sprzęt będzie użytkowany w następujących poradniach: 
• rejestracja AOS, 
• poradnia ginekologiczno-położnicza, 
• poradnia ortopedyczna.
[bookmark: wymagane-parametry-techniczne-2]Wymagane Parametry Techniczne
	Pozycja
	Wymagane dane
	Odpowiedź oferenta

	Pełna nazwa urządzenia fabrycznie nowego
	Przenośna pętla indukcyjna do komunikacji indywidualnej
	

	Model / oznaczenie handlowe
	Podać
	

	Producent
	Podać
	

	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	Dystrybutor - Oferent
	Podać
	

	Rok produkcji - nie wcześniejszy niż 2026 r.
	2026
	

	Liczba sztuk
	3
	

	Cena jednostkowa netto (za 1 szt.)
	Podać
	

	Wartość netto (łącznie za 3 szt.)
	Podać
	

	VAT
	Podać
	

	Wartość brutto (łącznie za 3 szt.)
	Podać
	


[bookmark: parametry-techniczne-i-funkcjonalne]Parametry techniczne i funkcjonalne
	Lp.
	Parametry / Warunek
	Parametr wymagany
	Odpowiedź oferenta

	1. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do użytkowania
	TAK
	

	2. 
	Urządzenie musi posiadać funkcję automatycznego przetwarzania sygnału mowy, obejmującą co najmniej automatyczną regulację wzmocnienia (AGC) oraz automatyczne dostosowanie parametrów przetwarzania sygnału w celu zapewnienia optymalnej zrozumiałości mowy dla użytkowników aparatów słuchowych i implantów ślimakowych współpracujących z cewką indukcyjną (tryb „T”), bez konieczności ręcznej regulacji przez użytkownika w tym współpracę z aparatami słuchowymi i implantami ślimakowymi wyposażonymi w cewkę indukcyjną (tryb T).
	TAK 
	

	3. 
	Typ urządzenia: przenośna pętla indukcyjna do komunikacji indywidualnej (jeden na jeden)
	TAK
	

	4. 
	Zintegrowana jednostka sterująca zawierająca wbudowany mikrofon elektretowy
	TAK
	

	5. 
	Wbudowany wzmacniacz sygnału
	TAK
	

	6. 
	Wbudowana antena pętli indukcyjnej
	TAK
	

	7. 
	Wbudowany akumulator wielokrotnego ładowania zapewniający zasilanie urządzenia.
	TAK
	

	8. 
	Czas pracy ciągłej na akumulatorze - min. 4 godziny (praca ciągła)
	TAK
	

	9. 
	Tryb czuwania - min. 48 godzin
	TAK
	

	10. 
	Urządzenie aktywuje się automatycznie po wykryciu mowy; gdy mowy nie wykrywa, przechodzi w tryb czuwania
	TAK
	

	11. 
	Zasilanie zewnętrzne - zasilacz w zestawie
	TAK
	

	12. 
	Zaawansowane przetwarzanie dźwięku: AGC (automatyczna kontrola wzmocnienia), kompresja, bramka szumów
	TAK
	

	13. 
	Układ wzmacniacza pętli indukcyjnej zapewniający stabilne natężenie pola magnetycznego zgodnie z wymaganiami normy IEC 60118-4.
	TAK
	

	14. 
	Wskaźnik LED informujący o stanie baterii i pracy pętli - minimum dwa kolory: zielony / czerwony
	TAK
	

	15. 
	Wejście audio 3,5 mm jack mono umożliwiające podłączenie zewnętrznego źródła dźwięku
	TAK
	

	16. 
	Złącze zasilania DC minimum 2,1 mm
	TAK
	

	17. 
	Zabezpieczenie: bezpieczniki polimerowe oraz zabezpieczenie termiczne
	TAK
	

	18. 
	Obudowa z wytrzymałego tworzywa ABS skutecznie chroniąca zintegrowaną jednostkę sterującą przed uszkodzeniami
	TAK
	

	19. 
	Zasięg pola magnetycznego: minimum 600 mm
	TAK
	

	20. 
	Wymiary urządzenia: wysokość max. 250 mm, szerokość max. 275 mm, głębokość max. 110 mm
	TAK
	

	21. 
	Waga urządzenia: max. 450 g
	TAK
	

	22. 
	Urządzenie oznakowane znakiem CE oraz posiadające deklarację zgodności UE
	TAK
	

	23. 
	Oferowane urządzenie musi posiadać pełną obsługę w języku polskim. W szczególności wszystkie elementy interfejsu użytkownika, menu, komunikaty, opisy funkcji, ustawienia, oprogramowanie sterujące oraz komunikaty serwisowe wyświetlane na urządzeniu lub w dedykowanym oprogramowaniu muszą być dostępne w języku polskim. Wymóg ten dotyczy również dokumentacji elektronicznej oraz instrukcji obsługi.
	TAK 
	

	24. 
	Szkolenie minimum 2 osób w miejscu instalacji  w siedzibie Zamawiającego
	TAK
	

	25. 
	Oznakowanie miejsca użytkowania pętli piktogramem zgodnym z ETSI EN 301 462 (dostarczone przez Wykonawcę)
	TAK
	

	26. 
	Urządzenie musi spełniać wymagania normy IEC 60118-4 dotyczącej systemów pętli indukcyjnych dla aparatów słuchowych.
	
	

	27. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej lub elektronicznej.
	TAK
	

	28. [bookmark: wymagania-eksploatacyjne-i-serwisowe]
	Sterowanie podstawowymi funkcjami za pomocą fizycznych przycisków dostępnych na urządzeniu
	TAK
	

	29. 
	Obudowa wykonana z trwałego materiału odpornego na uszkodzenia mechaniczne
	TAK
	



Wymagania eksploatacyjne i serwisowe
	Lp.
	Parametr / Warunek
	Wymaganie
	Odpowiedź oferenta

	1
	Przeglądy serwisowe + paszport techniczny
	Wymagane przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta w okresie gwarancji
	

	2
	Gwarancja
	Min. 24 miesiące
	

	3
	Serwis
	Autoryzowany serwis na terenie Polski
	

	4
	Czas reakcji serwisu
	Podać (dni robocze)
	


OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Oświadczamy, że oferowane i dostarczane w ramach realizacji zamówienia urządzenia są fabrycznie nowe, sprawne technicznie oraz w pełni gotowe do użytkowania bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych nakładów finansowych.
Oświadczamy również, że urządzenia nie wymagają zakupu ani dostarczenia dodatkowych akcesoriów, elementów wyposażenia ani oprogramowania niezbędnych do ich prawidłowego działania, poza elementami ujętymi w ofercie.
Urządzenia spełniają wszystkie wymagania funkcjonalne i techniczne określone w treści Zapytania Ofertowego, w tym wymagania wynikające ze Standardu Dostępności AOS w zakresie wsparcia obsługi pacjentów z niepełnosprawnością słuchu, i mogą być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych modyfikacji lub doposażenia.
Data i podpis Wykonawcy ……………………………
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Pozycja  Wymagane dane  Odpowiedź oferenta  

Pełna nazwa urządzenia fabrycznie nowego  Przenośna pętla indukcyjna do komunikacji indywidualnej   

Model / oznaczenie handlowe  Podać   

Producent  Podać   

Kraj pochodzenia  Podać   

Dystrybutor  -   Oferent  Podać   

Rok produkcji  -   nie wcześniejszy niż 2026 r.  2026   

Liczba sztuk  3   

Cena jednostkowa  netto (za 1 szt.)  Podać   

Wartość netto (łącznie za 3 szt.)  Podać   

VAT  Podać   

Wartość brutto (łącznie za 3 szt.)  Podać   

Parametry techniczne i funkcjonalne  

Lp.  Parametry / Warunek  Parametr  wymagany  Odpowiedź  oferenta  

1.    Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do użytkowania  TAK   

2.    Urządzenie musi posiadać funkcję automatycznego przetwarzania sygnału mowy,  obejmującą co najmniej automatyczną regulację wzmocnienia (AGC) oraz automatyczne  dostosowanie parametrów przetwarzania sygnału w celu zapewnienia optymalnej  zrozumiałości mowy dla   użytkowników aparatów słuchowych i implantów ślimakowych  współpracujących z cewką indukcyjną (tryb „T”), bez konieczności ręcznej regulacji przez  użytkownika w tym współpracę z aparatami słuchowymi i implantami ślimakowymi  wyposażonymi w cewkę indukcyjną  (tryb T).  TAK    

3.    Typ urządzenia: przenośna pętla indukcyjna do komunikacji indywidualnej (jeden na jeden)  TAK   

4.    Zintegrowana jednostka sterująca zawierająca wbudowany mikrofon elektretowy  TAK   

5.    Wbudowany wzmacniacz sygnału  TAK   

6.    Wbudowana antena pętli indukcyjnej  TAK   

7.    Wbudowany akumulator wielokrotnego ładowania zapewniający zasilanie urządzenia.  TAK   

8.    Czas pracy ciągłej na akumulatorze  -   min. 4 godziny (praca ciągła)  TAK   

9.    Tryb czuwania  -   min. 48 godzin  TAK   

10.    Urządzenie aktywuje się automatycznie po wykryciu mowy; gdy mowy nie wykrywa,  przechodzi w tryb czuwania  TAK   

11.    Zasilanie zewnętrzne  -   zasilacz w zestawie  TAK   

12.    Zaawansowane przetwarzanie dźwięku: AGC (automatyczna kontrola wzmocnienia),  kompresja, bramka szumów  TAK   

13.    Układ wzmacniacza pętli indukcyjnej zapewniający stabilne natężenie pola magnetycznego  zgodnie z wymaganiami normy IEC 60118 - 4.  TAK   

14.    Wskaźnik LED informujący o stanie baterii i pracy pętli  -   minimum dwa kolory: zielony /  czerwony  TAK   

15.    Wejście audio 3,5 mm jack mono umożliwiające podłączenie zewnętrznego źródła dźwięku  TAK   

