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Załącznik  2.4
Wymagane Parametry Techniczne
MOBILNY ANALIZATOR SKŁADU CIAŁA 
Zakup mobilnego analizatora składu ciała.
Zakres: mobilne urządzenie medyczne umożliwiające analizę składu ciała w pozycji stojącej albo leżącej, zależnie od konstrukcji oferowanego modelu, z możliwością wykonywania badań także poza stałym gabinetem diagnostycznym.
Cel: zwiększenie dostępności diagnostyki dla pacjentów poradni ginekologicznej i ortopedycznej, osób starszych oraz osób z czasowymi lub trwałymi ograniczeniami mobilności.
Zgodność: urządzenie oraz sposób organizacji badania powinny wspierać realizację wymagań ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz zaleceń Standardu Dostępności AOS.
Sprzęt będzie użytkowany w Poradni Ginekologicznej i Ortopedycznej.

Informacje ogólne
	Parametr
	Wymagane dane
	Odpowiedź oferenta

	Pełna nazwa oferowanego urządzenia
	Podać
	

	Producent
	Podać
	

	Kraj producenta
	Podać
	

	Rok produkcji
	nie wcześniej niż 2026
	

	Dystrybutor / Oferent
	Podać
	

	Wartość netto
	Podać
	

	VAT
	Podać
	

	Wartość brutto
	Podać
	


Wymagane parametry techniczne

	Lp.
	Parametr / wymaganie
	Wymaganie minimalne
	Odpowiedź oferenta

	1
	Rodzaj urządzenia
	Mobilny, profesjonalny analizator składu ciała przeznaczony do diagnostyki pacjentów ambulatoryjnych. Dopuszcza się urządzenie wykonujące pomiar w pozycji stojącej albo leżącej, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań funkcjonalnych.
	

	2
	Przeznaczenie
	Urządzenie umożliwiające wykonywanie badań w placówce, także poza stałym gabinetem, z możliwością łatwego i bezpiecznego transportu oraz organizacji badania w pozycji odpowiedniej do możliwości pacjenta.
	

	3
	Konstrukcja mobilna
	Konstrukcja kompaktowa i mobilna, umożliwiająca bezpieczne przemieszczanie urządzenia przez personel, np. dzięki małej masie, uchwytom, odłączanym elementom, kółkom transportowym, walizce transportowej lub rozwiązaniu równoważnemu.
	

	4
	Metoda pomiaru
	Bioimpedancja elektryczna (BIA)
	

	5
	Liczba częstotliwości pomiarowych
	Minimum 2 częstotliwości pomiarowe lub rozwiązanie równoważne zapewniające wiarygodną, wieloczęstotliwościową analizę bioimpedancji.
	

	6
	Liczba elektrod
	Minimum 8 punktów elektrodowych lub rozwiązanie równoważne, umożliwiające wykonanie analizy segmentowej. Dopuszcza się elektrody zintegrowane z urządzeniem albo elektrody naklejane, zgodnie z konstrukcją producenta.
	

	7
	Analiza segmentowa
	Analiza składu ciała co najmniej w podziale na kończyny górne, kończyny dolne i tułów.
	

	8
	Pomiar lub wprowadzenie masy ciała
	Zintegrowany pomiar masy ciała albo możliwość ręcznego wprowadzenia lub automatycznego pobrania wyniku z zewnętrznej wagi medycznej. Jeżeli urządzenie ma wbudowaną wagę, jej obciążenie maksymalne nie może być mniejsze niż 200 kg.
	

	9
	Pozycja pacjenta podczas badania
	Możliwość wykonania pomiaru w pozycji stojącej albo leżącej, zgodnie z dokumentacją producenta. Wszystkie elementy niezbędne do wykonania pomiaru w oferowanej konfiguracji muszą być dostarczone w komplecie.
	

	10
	Analiza tkanki tłuszczowej
	TAK
	

	11
	Analiza masy mięśniowej
	TAK
	

	12
	Analiza masy mięśni szkieletowych
	TAK
	

	13
	Analiza masy beztłuszczowej
	TAK
	

	14
	Analiza całkowitej zawartości wody w organizmie
	TAK
	

	15
	Pomiar wody wewnątrzkomórkowej (ICW)
	TAK
	

	16
	Pomiar wody zewnątrzkomórkowej (ECW)
	TAK
	

	17
	Wskaźnik obrzęku
	TAK
	

	18
	Wyznaczanie BMI
	TAK
	

	19
	Wyznaczanie WHR lub równoważnego wskaźnika
	WHR, obwód talii, stosunek talii do wzrostu albo inny równoważny wskaźnik oceny dystrybucji tkanki tłuszczowej – funkcja wymagana w urządzeniu lub oprogramowaniu.
	

	20
	Obwód talii / brzucha
	Możliwość ręcznego wprowadzenia obwodu talii lub brzucha do oprogramowania; automatyczne szacowanie – parametr dodatkowy.
	

	21
	Podstawowa przemiana materii (BMR)
	TAK
	

	22
	Ocena typu sylwetki
	Funkcja dodatkowa 
	

	23
	Wiek biologiczny
	Funkcja dodatkowa 
	

	24
	Interpretacja wyników badania
	TAK
	

	25
	Analiza tłuszczu trzewnego
	Analiza tłuszczu trzewnego, powierzchni tłuszczu trzewnego albo równoważnego parametru oceny ryzyka metabolicznego.
	

	26
	Prezentacja wyników
	Prezentacja wyników na ekranie urządzenia, komputera, tabletu lub w dedykowanym oprogramowaniu. Informacje muszą być czytelne i dostępne dla personelu podczas badania.
	

	27
	Raport z badania
	Możliwość wygenerowania raportu z wynikami w formie elektronicznej oraz jego wydruku na drukarce zewnętrznej lub zintegrowanej.
	

	28
	Drukarka
	Drukarka wbudowana lub możliwość współpracy z drukarką zewnętrzną – dopuszcza się oba rozwiązania.
	

	29
	Język raportu
	Raport w języku polskim albo raport zawierający powszechnie stosowane skróty medyczne, wartości liczbowe i czytelne wykresy, wraz z polskojęzycznym opisem podstawowych parametrów w oprogramowaniu lub instrukcji.
	

	30
	Oprogramowanie do analizy i archiwizacji wyników
	Oprogramowanie do analizy, archiwizacji i porównywania wyników, umożliwiające kontrolę dostępu do danych oraz eksport dokumentacji do komputera.
	

	31
	Eksport danych
	Możliwość eksportu danych i raportów do komputera w co najmniej jednym powszechnie stosowanym formacie.
	

	32
	Komunikacja z komputerem
	USB, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth lub inne rozwiązanie równoważne umożliwiające przesyłanie danych.
	

	33
	Możliwość tworzenia bazy pacjentów
	TAK
	

	34
	Możliwość porównywania wyników kolejnych badań
	TAK
	

	35
	Integracja z innymi urządzeniami
	Możliwość integracji z zewnętrzną wagą medyczną, systemem informatycznym lub innym urządzeniem diagnostycznym – parametr dodatkowy, chyba że jest niezbędny do prawidłowego działania oferowanej konfiguracji.
	

	36
	Zasilanie
	Zasilanie sieciowe, akumulatorowe lub bateryjne, odpowiednie do konstrukcji urządzenia.
	

	37
	Elementy zasilające
	Zasilacz, przewód zasilający, akumulator, baterie lub inne elementy wymagane do uruchomienia urządzenia – w komplecie.
	

	38
	Elementy do transmisji danych
	Przewód USB, adapter sieciowy, moduł bezprzewodowy lub inne elementy wymagane do przesyłania danych w oferowanej konfiguracji – w komplecie.
	

	39
	Materiały eksploatacyjne na start
	Komplet materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do rozpoczęcia pracy, odpowiedni do oferowanej technologii, np. elektrody jednorazowe, papier do drukarki lub inne wymagane materiały. Podać rodzaj i ilość.
	

	40
	Wyrób medyczny oznakowany CE
	Wyrób medyczny zgodny z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 (MDR), oznakowany znakiem CE. Deklaracja zgodności UE dostarczona wraz z urządzeniem.
	

	41
	Rozwiązania wspierające dostępność i bezpieczeństwo badania
	Mobilna konstrukcja urządzenia oraz możliwość organizacji badania w pozycji stojącej albo leżącej. W konfiguracji stojącej wymagana jest stabilna, antypoślizgowa platforma. W konfiguracji leżącej wymagane są bezpieczne elektrody i przewody umożliwiające wykonanie badania na leżance lub łóżku. Urządzenie musi pozwalać na zapewnienie pomocy personelu i odpowiedniej przestrzeni manewrowej.
	

	42
	Badanie pacjentów z ograniczeniami mobilności
	Urządzenie musi umożliwiać dostosowanie sposobu badania do możliwości pacjenta. Dopuszcza się pomiar w pozycji stojącej u osób mogących bezpiecznie wejść na platformę i utrzymać pozycję albo pomiar w pozycji leżącej u osób, dla których pozycja stojąca jest utrudniona lub niemożliwa. Oferent poda wymagania dotyczące pozycji pacjenta, ograniczenia i przeciwwskazania.
	



Wyposażenie wymagane w komplecie
	Lp.
	Wyposażenie
	Wymaganie
	Odpowiedź oferenta

	1
	Analizator składu ciała w kompletnej konfiguracji
	TAK
	

	2
	Elementy umożliwiające bezpieczny transport urządzenia
	TAK
	

	3
	Drukarka zintegrowana albo możliwość współpracy z drukarką zewnętrzną
	TAK
	

	4
	Oprogramowanie do analizy, archiwizacji i porównywania wyników
	TAK
	

	5
	Komplet elementów zasilających wymaganych przez producenta
	TAK
	

	6
	Komplet elementów do transmisji danych wymaganych przez producenta
	TAK
	

	7
	Materiały eksploatacyjne na start – podać rodzaj i ilość
	TAK
	


Pozostałe wymagania
	Lp.
	Parametry / Warunek
	Parametr wymagany
	Odpowiedź oferenta

	1
	Urządzenie fabrycznie nowe
	TAK
	

	2
	Gwarancja na cały system
	Minimum 24 miesiące
	

	3
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	TAK
	

	4
	Deklaracja zgodności UE oraz oznakowanie CE
	TAK
	

	5
	Paszport techniczny urządzenia
	TAK
	

	6
	Autoryzowany serwis na terenie Polski
	TAK
	

	7
	Szkolenie personelu Zamawiającego
	TAK
	

	8
	Wsparcie techniczne w okresie gwarancji
	TAK
	

	9
	Przeglądy serwisowe wymagane przez producenta w okresie gwarancji
	TAK
	

	10
	Dostawa, montaż, uruchomienie i konfiguracja urządzenia
	TAK
	



OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Oświadczamy, że oferowany i dostarczany w ramach realizacji zamówienia mobilny analizator składu ciała jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, sprawny technicznie oraz w pełni gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów.
Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wszystkie wymagania techniczne, funkcjonalne i użytkowe określone w niniejszym załączniku, w szczególności w zakresie mobilności, bezpieczeństwa pomiaru, analizy segmentowej, archiwizacji wyników oraz możliwości organizacji badania w pozycji odpowiedniej do możliwości pacjenta.
Oświadczamy, że urządzenie posiada wymagane prawem dokumenty dopuszczające do obrotu i użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej, w tym oznakowanie CE właściwe dla wyrobów medycznych.
Wraz z urządzeniem zostaną dostarczone wszystkie wymagane dokumenty, w szczególności:
· instrukcja obsługi w języku polskim,
· deklaracja zgodności UE oraz potwierdzenie oznakowania CE,
· paszport techniczny urządzenia,
· dokumenty gwarancyjne,
· dokumentacja oprogramowania.
Oświadczamy ponadto, że zapewniony jest autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski oraz wykonywanie wymaganych przeglądów serwisowych zgodnie z zaleceniami producenta.
Oświadczamy, że zapewnione zostanie szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia, bezpiecznego wykonywania badań u pacjentów ze szczególnymi potrzebami, znajomości ograniczeń i przeciwwskazań do pomiaru oraz interpretacji wyników badań.

Oświadczamy, że rozwiązania zastosowane w urządzeniu wspierają organizację dostępnego świadczenia zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz zaleceniami Standardu Dostępności AOS. Oferent wskaże, czy badanie wykonywane jest w pozycji stojącej, leżącej czy w obu pozycjach, oraz poda wszystkie ograniczenia i przeciwwskazania wynikające z dokumentacji producenta.

............................................................
Data i podpis Wykonawcy
2

image1.png
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Finansowane przez
dla Rozwoju Spotecznego _ Polska Unig Europejska





    1     Załącznik  2. 4   Wymagane Parametry Techniczne   MOBILNY ANALIZATOR SKŁADU CIAŁA    Zakup mobilnego analizatora składu ciała.   Zakres: mobilne urządzenie medyczne umożliwiające analizę składu ciała w pozycji stojącej albo leżącej, zależnie od konstrukc ji  oferowanego modelu, z możliwością wykonywania badań także poza stałym gabinetem diagnostycznym.   Cel: zwiększenie dostępności diagnostyki dla pacjentów poradni ginekologicznej i ortopedycznej, osób starszych oraz osób z cz asowymi lub  trwałymi ograniczeniami mobilności.   Zgodność: urządzenie oraz sposób organizacji badania powinny wspierać realizację wymagań ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zap ewnianiu  dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz zaleceń Standardu Dostępności AOS.   Sprzęt będzie użytkowany w Poradni Ginekologicznej i Ortopedycznej.     Informacje ogólne  

Parametr  Wymagane dane  Odpowiedź oferenta  

Pełna nazwa oferowanego urządzenia  Podać   

Producent  Podać   

Kraj producenta  Podać   

Rok produkcji  nie wcześniej niż 2026   

Dystrybutor / Oferent  Podać   

Wartość netto  Podać   

VAT  Podać   

Wartość brutto  Podać   

Wymagane parametry techniczne    

Lp.  Parametr / wymaganie  Wymaganie minimalne  Odpowiedź  oferenta  

1  Rodzaj urządzenia  Mobilny, profesjonalny analizator składu ciała przeznaczony do diagnostyki  pacjentów ambulatoryjnych. Dopuszcza się urządzenie wykonujące pomiar w  pozycji stojącej albo leżącej, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań  funkcjonalnych.   

2  Przeznaczenie  Urządzenie umożliwiające wykonywanie badań w placówce, także poza stałym  gabinetem, z możliwością łatwego i bezpiecznego transportu oraz organizacji  badania w pozycji odpowiedniej do możliwości pacjenta.   

3  Konstrukcja mobilna  Konstrukcja kompaktowa i mobilna, umożliwiająca bezpieczne przemieszczanie  urządzenia przez personel, np. dzięki małej masie, uchwytom, odłączanym  elementom, kółkom transportowym, walizce transportowej lub rozwiązaniu  równoważnemu.   

4  Metoda pomiaru  Bioimpedancja elektryczna (BIA)   

5  Liczba częstotliwości pomiarowych  Minimum 2 częstotliwości pomiarowe lub rozwiązanie równoważne  zapewniające wiarygodną, wieloczęstotliwościową analizę bioimpedancji.   

6  Liczba elektrod  Minimum 8 punktów elektrodowych lub rozwiązanie równoważne,  umożliwiające wykonanie analizy segmentowej. Dopuszcza się elektrody  zintegrowane z urządzeniem albo elektrody naklejane, zgodnie z konstrukcją  producenta.   

7  Analiza segmentowa  Analiza składu ciała co najmniej w podziale na kończyny górne, kończyny dolne  i tułów.   

8  Pomiar lub wprowadzenie masy ciała  Zintegrowany pomiar masy ciała albo możliwość ręcznego wprowadzenia lub  automatycznego pobrania wyniku z zewnętrznej wagi medycznej. Jeżeli  urządzenie ma wbudowaną wagę, jej obciążenie maksymalne nie może być  mniejsze niż 200 kg.   

9  Pozycja pacjenta podczas badania  Możliwość wykonania pomiaru w pozycji stojącej albo leżącej, zgodnie z  dokumentacją producenta. Wszystkie elementy niezbędne do wykonania pomiaru  w oferowanej konfiguracji muszą być dostarczone w komplecie.   

10  Analiza tkanki tłuszczowej  TAK   

11  Analiza masy mięśniowej  TAK   

12  Analiza masy mięśni szkieletowych  TAK   

13  Analiza masy beztłuszczowej  TAK   

14  Analiza całkowitej zawartości wody  w organizmie  TAK   

15  Pomiar wody wewnątrzkomórkowej  (ICW)  TAK   

16  Pomiar wody zewnątrzkomórkowej  (ECW)  TAK   

17  Wskaźnik obrzęku  TAK   

18  Wyznaczanie BMI  TAK   

19  Wyznaczanie WHR lub  równoważnego wskaźnika  WHR, obwód talii, stosunek talii do wzrostu albo inny równoważny wskaźnik  oceny dystrybucji tkanki tłuszczowej  –   funkcja wymagana w urządzeniu lub  oprogramowaniu.   

20  Obwód talii / brzucha  Możliwość ręcznego wprowadzenia obwodu talii lub brzucha do  oprogramowania; automatyczne szacowanie  –   parametr dodatkowy.   

