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Załącznik 2.1
 KRZESŁA DLA PACJENTÓW DO STREFY REJESTRACJI
Wymagane Parametry Techniczne
Zakup krzeseł przeznaczonych dla pacjentów korzystających ze strefy rejestracji i poczekalni ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, osób z ograniczoną mobilnością oraz pacjentów o zróżnicowanej budowie ciała, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz zaleceniami Standardu Dostępności AOS. Krzesła nie mogą ograniczać szerokości dróg komunikacyjnych ani blokować wyjść ewakuacyjnych. Minimalnie co trzecie krzesło powinno być wyposażone w dwa stabilne podłokietniki ułatwiające siadanie i wstawanie. Krzesła powinny mieć szerokość siedziska minimum 50 cm, wysokość siedziska 42–48 cm, matowe wykończenie, powierzchnie łatwe do czyszczenia i dezynfekcji oraz konstrukcję bezpieczną dla użytkowników.
	Pełna nazwa oferowanego produktu
	Podać
	

	Producent
	Podać
	

	Model / oznaczenie handlowe / nr REF
	Podać
	

	Rok produkcji
	Nie wcześniej niż 2026 r.
	

	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	Dystrybutor – Oferent
	Podać
	

	Łączna liczba krzeseł
	14 szt.
	

	Wartość netto / VAT / wartość brutto
	Podać
	


TABELA PARAMETRÓW WYMAGANYCH
	Lp.
	Parametry / Warunek
	Parametr wymagany
	Odpowiedź oferenta

	1
	Rodzaj produktu
	Krzesła dla pacjentów do strefy rejestracji i poczekalni AOS, przeznaczone do intensywnego użytkowania w podmiocie leczniczym.
	

	2
	Stan produktu
	Fabrycznie nowe, nieużywane, niepowystawowe i nieregenerowane.
	

	3
	Dostępność
	Konstrukcja ułatwiająca siadanie i wstawanie osobom starszym, osobom z ograniczoną mobilnością oraz osobom korzystającym z kul lub balkoników.
	

	4
	Wysokość siedziska
	Wysokość siedziska od poziomu podłogi w zakresie 42–48 cm, potwierdzona dokumentacją techniczną producenta.
	

	5
	Siedzisko
	Szerokość siedziska minimum 50 cm. Dla krzesła o zwiększonym udźwigu szerokość siedziska minimum 60 cm.
	

	6
	Oparcie
	Pełne, stabilne i wyprofilowane oparcie pleców, umożliwiające wygodne podparcie tułowia.
	

	7
	Podłokietniki
	Krzesła wyposażone w dwa stabilne podłokietniki ułatwiające siadanie, wstawanie i utrzymanie równowagi. 
	

	8
	Konstrukcja podłokietników
	Podłokietniki o zaokrąglonych krawędziach, łatwe do uchwycenia, bez ostrych elementów i odporne na obciążenia występujące podczas podpierania się użytkownika.
	

	9
	Bezpieczeństwo konstrukcji
	Stabilna, trwała konstrukcja bez ostrych krawędzi, wystających śrub i elementów stwarzających ryzyko urazu lub zaczepienia odzieży.
	

	10
	Nogi / podstawa
	Minimum cztery stabilne punkty podparcia. Krzesła bez kółek. Konstrukcja zapobiegająca przewróceniu lub przesunięciu podczas siadania i wstawania.
	

	11
	Stopki
	Antypoślizgowe stopki, niebrudzące podłoża, zabezpieczające krzesło przed niekontrolowanym przesuwaniem.
	

	12
	Krzesło o zwiększonym udźwigu
	Krzesło o maksymalnym bezpiecznym obciążeniu użytkowym minimum 200 kg
	

	13
	Tapicerka / powierzchnia siedziska
	Materiał przeznaczony do stosowania w placówkach medycznych, odporny na ścieranie, wodoodporny i łatwy do czyszczenia oraz dezynfekcji.
	

	14
	Łatwość dezynfekcji
	Wszystkie powierzchnie dostępne do czyszczenia, odporne na środki myjące i dezynfekcyjne stosowane w podmiotach leczniczych.
	

	15
	Wykończenie
	Powierzchnie matowe, ograniczające odbijanie światła i efekt olśnienia.
	

	16
	Kolorystyka
	Kolor siedziska, oparcia i stelaża do wyboru przez Zamawiającego z aktualnej standardowej palety producenta, bez dodatkowych opłat.
	

	17
	Kontrast wizualny
	Wybrana kolorystyka powinna umożliwiać uzyskanie czytelnego kontrastu krzesła względem podłogi i otoczenia strefy rejestracji.
	

	18
	Możliwość przestawiania
	Masa i konstrukcja umożliwiające bezpieczne przestawianie krzesła przez personel, bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi.
	

	19
	Ustawienie krzeseł i przestrzeń przed siedziskiem
	Gabaryty i sposób ustawienia krzeseł muszą zapewniać zachowanie wymaganych przejść, nie mogą blokować wyjść ewakuacyjnych ani dróg komunikacyjnych. Przed każdym krzesłem należy zapewnić wolną przestrzeń na nogi o głębokości minimum 40 cm. Należy również pozostawić wolne miejsce dla osoby poruszającej się na wózku. Oferent poda całkowitą szerokość, głębokość i wysokość każdego rodzaju krzesła.
	

	20
	Montaż
	Produkt dostarczony w stanie kompletnym i gotowym do użytkowania albo z montażem wykonanym przez Wykonawcę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
	

	21
	Gwarancja
	Minimum 24 miesiące od daty odbioru produktu przez Zamawiającego.
	

	22
	Dokumentacja techniczna
	Karta katalogowa lub inna dokumentacja producenta potwierdzająca parametry, w szczególności wysokość siedziska, szerokość siedziska i maksymalne bezpieczne obciążenie.
	

	23
	Instrukcja użytkowania i konserwacji
	Instrukcja lub zalecenia producenta w języku polskim dotyczące użytkowania, czyszczenia, dezynfekcji i konserwacji.
	

	24
	Zgodność z wymaganiami dostępności
	Produkt i sposób jego ustawienia powinny wspierać realizację wymagań ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz zaleceń Standardu Dostępności AOS dla strefy oczekiwania przy rejestracji, w tym: szerokość siedziska minimum 50 cm, wysokość siedziska 42–48 cm.
	

	25
	Wyposażenie kompletne
	Wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego użytkowania krzeseł dostarczone w cenie oferty.
	


OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Oświadczamy, że wszystkie parametry techniczne i funkcjonalne oferowanych krzeseł zostały potwierdzone w dokumentacji producenta dołączonej do oferty.
Oświadczamy, że oferowane krzesła zostaną dostarczone jako kompletne, stabilne i gotowe do użytkowania.
Oświadczamy, że w cenie oferty zapewnimy dostawę, wniesienie, ustawienie oraz montaż, jeżeli jest wymagany przez producenta.
Oświadczamy, że materiały i powierzchnie oferowanych krzeseł są przystosowane do czyszczenia i dezynfekcji w warunkach podmiotu leczniczego.
Oświadczamy, że wszystkie oferowane krzesła będą objęte gwarancją na warunkach nie gorszych niż określone w niniejszym załączniku.
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Pełna nazwa oferowanego produktu  Podać   

Producent  Podać   

Model / oznaczenie handlowe / nr REF  Podać   

Rok produkcji  Nie wcześniej niż 2026 r.   

Kraj pochodzenia  Podać   

Dystrybutor  –   Oferent  Podać   

Łączna liczba krzeseł  14   szt.   
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TABELA PARAMETRÓW WYMAGANYCH  

Lp.  Parametry / Warunek  Parametr wymagany  Odpowiedź oferenta  

1  Rodzaj produktu  Krzesła dla pacjentów do strefy rejestracji i poczekalni AOS, przeznaczone do  intensywnego użytkowania w podmiocie leczniczym.   

2  Stan produktu  Fabrycznie nowe, nieużywane, niepowystawowe i nieregenerowane.   

3  Dostępność  Konstrukcja ułatwiająca siadanie i wstawanie osobom starszym, osobom z  ograniczoną mobilnością oraz osobom korzystającym z kul lub balkoników.   

4  Wysokość siedziska  Wysokość siedziska od poziomu podłogi w zakresie 42 – 48 cm, potwierdzona  dokumentacją techniczną producenta.   

5  Siedzisko  Szerokość siedziska minimum 50 cm. Dla krzesła o zwiększonym udźwigu  szerokość siedziska minimum 60 cm.   

6  Oparcie  Pełne, stabilne i wyprofilowane oparcie pleców, umożliwiające wygodne  podparcie tułowia.   

7  Podłokietniki  K rzesł a   wyposażone w dwa stabilne podłokietniki ułatwiające siadanie,  wstawanie i utrzymanie równowagi.    

8  Konstrukcja podłokietników  P odłokietniki o zaokrąglonych krawędziach, łatwe do uchwycenia, bez ostrych  elementów i odporne na obciążenia występujące podczas podpierania się  użytkownika.   

9  Bezpieczeństwo konstrukcji  Stabilna, trwała konstrukcja bez ostrych krawędzi, wystających śrub i  elementów stwarzających ryzyko urazu lub zaczepienia odzieży.   

10  Nogi / podstawa  Minimum cztery stabilne punkty podparcia. Krzesła bez kółek. Konstrukcja  zapobiegająca przewróceniu lub przesunięciu podczas siadania i wstawania.   

11  Stopki  Antypoślizgowe stopki, niebrudzące podłoża, zabezpieczające krzesło przed  niekontrolowanym przesuwaniem.   

1 2  Krzesło o zwiększonym  udźwigu  K rzesło o maksymalnym bezpiecznym obciążeniu użytkowym minimum 200  kg   

1 3  Tapicerka / powierzchnia  siedziska  Materiał przeznaczony do stosowania w placówkach medycznych, odporny na  ścieranie, wodoodporny i łatwy do czyszczenia oraz dezynfekcji.   

1 4  Łatwość dezynfekcji  Wszystkie powierzchnie dostępne do czyszczenia, odporne na środki myjące i  dezynfekcyjne stosowane w podmiotach leczniczych.   

1 5  Wykończenie  Powierzchnie matowe, ograniczające odbijanie światła i efekt olśnienia.   

1 6  Kolorystyka  Kolor siedziska, oparcia i stelaża do wyboru przez Zamawiającego z aktualnej  standardowej palety producenta, bez dodatkowych opłat.   

1 7  Kontrast wizualny  Wybrana kolorystyka powinna umożliwiać uzyskanie czytelnego kontrastu  krzesła względem podłogi i otoczenia strefy rejestracji.   

