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Załącznik  2.1

Sprzęt dla słabowidzących do czytania drobnego tekstu.
Zakup sprzętu wspierającego osoby słabowidzące w czytaniu drobnego tekstu, obejmujący 1 szt. urządzenia powiększającego, przeznaczonego do użytkowania w rejestracji i strefach obsługi pacjenta. sprzęt dla słabowidzących do czytania drobnego tekstu będzie użytkowany w: 
• rejestracji AOS, 
• poradni ginekologiczno-położniczej, 
• poradni ortopedycznej.
	Pozycja
	Wymagane dane
	Odpowiedź oferenta

	Pełna nazwa urządzenia fabrycznie nowego
	Przenośna elektroniczna lupa powiększająca dla osób słabowidzących
	

	Model / oznaczenie handlowe
	Podać
	

	Producent
	Podać
	

	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	Dystrybutor – Oferent
	Podać
	

	Rok produkcji – nie wcześniejszy niż 2026 r.
	2026
	

	Liczba sztuk
	1
	

	Wartość netto 
	Podać
	

	VAT
	Podać
	

	Wartość brutto 
	Podać
	


Parametry techniczne
	Lp.
	Parametry / Warunek
	Parametr wymagany
	Odpowiedź oferenta

	1. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do użytkowania
	TAK
	

	2. 
	Przenośne urządzenie wspierające osoby słabowidzące w czytaniu drobnego tekstu
	TAK
	

	3. 
	Kolorowy wyświetlacz LCD lub OLED o przekątnej minimum 5 cali.
	Minimum 5 cali
	

	4. 
	Kamera cyfrowa zapewniająca czytelny obraz umożliwiający odczyt drobnego tekstu przy maksymalnym powiększeniu.
	TAK
	

	5. 
	Zakres powiększenia
	Minimum 3×–15× lub szerszy.
	

	6. 
	Regulacja poziomu powiększenia
	TAK
	

	7. 
	Tryb wyświetlania obrazu w kolorze naturalnym
	TAK
	

	8. 
	Tryby wysokiego kontrastu dla osób słabowidzących
	Minimum 10 trybów wyświetlania o wysokim kontraście, obejmujących kombinacje dodatniego i ujemnego kontrastu oraz różne kombinacje kolorów ułatwiające czytanie osobom słabowidzącym
	

	9. 
	Regulacja jasności ekranu
	TAK
	

	10. 
	Wbudowane oświetlenie LED
	TAK
	

	11. 
	Regulacja oświetlenia LED
	TAK
	

	12. 
	Funkcja zamrożenia obrazu
	TAK
	

	13. 
	Funkcja wykonywania i zapisu zdjęć
	Możliwość przeglądania zapisanych zdjęć na urządzeniu.
	

	14. 
	Wewnętrzna pamięć urządzenia
	Możliwość przeglądania zapisanych zdjęć na urządzeniu.
	

	15. 
	Możliwość pracy w ręku
	TAK
	

	16. 
	Możliwość ustawienia urządzenia na czytanym materiale
	TAK
	

	17. 
	Możliwość pisania pod urządzeniem
	TAK
	

	18. 
	Port USB umożliwiający ładowanie urządzenia oraz przesyłanie zapisanych zdjęć do komputera.
	TAK
	

	19. 
	Akumulator wielokrotnego ładowania
	TAK
	

	20. 
	Czas pracy na akumulatorze
	Minimum 3 godziny ciągłej pracy.
	

	21. 
	Waga urządzenia
	Nie więcej niż 500 g wraz z akumulatorem
	

	22. 
	Oferowane urządzenie musi posiadać pełną obsługę w języku polskim. W szczególności wszystkie elementy interfejsu użytkownika, menu, komunikaty, opisy funkcji, ustawienia, oprogramowanie sterujące oraz komunikaty serwisowe wyświetlane na urządzeniu lub w dedykowanym oprogramowaniu muszą być dostępne w języku polskim. Wymóg ten dotyczy również dokumentacji elektronicznej oraz instrukcji obsługi.
	TAK
	

	23. 
	Urządzenie oznakowane znakiem CE oraz posiadające deklarację zgodności UE
	TAK
	

	24. 
	Urządzenie przeznaczone do intensywnego użytkowania profesjonalnego, w tym w podmiotach wykonujących działalność leczniczą.
	TAK
	

	25. 
	Spełnienie wymagań dostępności dla osób słabowidzących zgodnie z założeniami Standardu Dostępności AOS
	TAK
	

	26. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej lub elektronicznej.
	
	

	27. 
	Automatyczne ustawianie ostrości obrazu (autofokus)
	TAK
	

	28. 
	Możliwość zablokowania ostrości obrazu podczas czytania
	TAK
	

	29. 
	Możliwość wyświetlania linii prowadzących lub masek ułatwiających czytanie tekstu
	TAK
	

	30. 
	Możliwość przeglądania zapisanych zdjęć bezpośrednio na urządzeniu
	TAK
	

	31. 
	Urządzenie musi umożliwiać odczyt drobnego tekstu drukowanego przy wykorzystaniu funkcji powiększenia i wysokiego kontrastu
	TAK
	


Wyposażenie wymagane w zestawie
	Lp.
	Parametry / Warunek
	Parametr wymagany
	Odpowiedź oferenta

	1
	Etui ochronne
	TAK
	

	2
	Ładowarka sieciowa
	TAK
	

	3
	Przewód zasilający / ładujący
	TAK
	

	
	
	
	

	4
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	TAK
	

	5
	Dokument gwarancyjny
	TAK
	


Wymagania eksploatacyjne i serwisowe
	Lp.
	Parametr / Warunek
	Wymaganie
	Odpowiedź oferenta

	1
	Przeglądy serwisowe oraz dokumentacja serwisowa
	Zgodnie z zaleceniami producenta w okresie gwarancji
	

	2
	Gwarancja
	Min. 24 miesiące
	

	3
	Serwis
	Autoryzowany serwis na terenie Polski
	

	4
	Czas reakcji serwisu
	Podać (dni robocze)
	

	5
	Wsparcie techniczne
	TAK
	



OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Oświadczamy, że oferowane i dostarczane w ramach realizacji zamówienia urządzenia są fabrycznie nowe, nieużywane, sprawne technicznie oraz w pełni gotowe do użytkowania bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych nakładów finansowych.
Oświadczamy również, że urządzenia nie wymagają zakupu ani dostarczenia dodatkowych akcesoriów, elementów wyposażenia lub oprogramowania niezbędnych do ich prawidłowego działania, poza elementami wskazanymi w ofercie.
Urządzenia spełniają wszystkie wymagania funkcjonalne i techniczne określone w dokumentacji postępowania, w tym wymagania wynikające ze Standardu Dostępności AOS w zakresie zapewnienia dostępności informacji i dokumentów dla pacjentów słabowidzących oraz osób ze szczególnymi potrzebami.
Oferowany sprzęt będzie mógł być wykorzystywany w rejestracji AOS, poradni ginekologiczno-położniczej oraz poradni ortopedycznej do wspierania pacjentów w odczytywaniu dokumentów, formularzy, zgód medycznych, skierowań, zaleceń i innych materiałów zawierających drobny tekst.

Data i podpis Wykonawcy: ..................................................
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Pozycja  Wymagane dane  Odpowiedź  oferenta  

Pełna nazwa urządzenia fabrycznie  nowego  Przenośna elektroniczna lupa powiększająca dla osób  słabowidzących   

Model / oznaczenie handlowe  Podać   

Producent  Podać   

Kraj pochodzenia  Podać   

Dystrybutor  –   Oferent  Podać   

Rok produkcji  –   nie wcześniejszy niż  2026 r.  2026   

Liczba sztuk  1   

Wartość netto   Podać   

VAT  Podać   

Wartość brutto   Podać   

Parametry techniczne  

Lp.  Parametry / Warunek  Parametr wymagany  Odpowiedź  oferenta  

1.    Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do użytkowania  TAK   

2.    Przenośne urządzenie wspierające osoby słabowidzące w czytaniu  drobnego tekstu  TAK   

3.    Kolorowy wyświetlacz LCD lub OLED o przekątnej minimum 5 cali.  Minimum 5 cali   

4.    Kamera cyfrowa zapewniająca czytelny obraz umożliwiający odczyt  drobnego tekstu przy maksymalnym powiększeniu.  TAK   

5.    Zakres powiększenia  Minimum 3× – 15× lub szerszy.   

6.    Regulacja poziomu powiększenia  TAK   

7.    Tryb wyświetlania obrazu w kolorze naturalnym  TAK   

8.    Tryby wysokiego kontrastu dla osób słabowidzących  Minimum 10 trybów wyświetlania  o wysokim kontraście,  obejmujących kombinacje  dodatniego i ujemnego kontrastu  oraz różne kombinacje kolorów  ułatwiające czytanie osobom  słabowidzącym   

9.    Regulacja jasności ekranu  TAK   

10.    Wbudowane oświetlenie LED  TAK   

11.    Regulacja oświetlenia LED  TAK   

12.    Funkcja zamrożenia obrazu  TAK   

13.    Funkcja wykonywania i zapisu zdjęć  Możliwość przeglądania  zapisanych zdjęć na urządzeniu.   

14.    Wewnętrzna pamięć urządzenia  Możliwość przeglądania  zapisanych zdjęć na urządzeniu.   

15.    Możliwość pracy w ręku  TAK   

16.    Możliwość ustawienia urządzenia na czytanym materiale  TAK   

17.    Możliwość pisania pod urządzeniem  TAK   

18.    Port USB umożliwiający ładowanie urządzenia oraz przesyłanie  zapisanych zdjęć do komputera.  TAK   

19.    Akumulator wielokrotnego ładowania  TAK   

20.    Czas pracy na akumulatorze  Minimum 3 godziny ciągłej pracy.   

21.    Waga urządzenia  Nie więcej niż 500 g wraz z  akumulatorem   

22.    Oferowane urządzenie musi posiadać pełną obsługę w języku  polskim. W szczególności wszystkie elementy interfejsu  użytkownika, menu, komunikaty, opisy funkcji, ustawienia, TAK   

